**Specifications of Fan:-**

**Stock House de dusting:-**

1. Model – Y4-73No21D
2. Outlet direction – Clockwise 45°
3. Air rate – 211470-320610 m3/hr
4. Static pressure – 5749-3870 Pa
5. Speed – 950 r/min
6. Fan motor – Model YKK500-6 560KW 11KV
7. Hydraulic coupling – Model YOTCGP 800

**PCM & CH de dusting:-**

1. Model – Y4-73No22.5D
2. Outlet direction – Clockwise 45°
3. Air rate – 350600 m3/hr
4. Static pressure – 5080 Pa
5. Speed – 950 r/min
6. Fan motor – Model YKK560-6 630KW 11KV
7. Hydraulic coupling – Model YOTCGP 875

**CA Fan:-**

1. Model – 9-19 No16D
2. Outlet direction – Right 90°
3. Air rate – 50995 m3/hr
4. Total pressure – 14488 Pa
5. Speed – ----------
6. Fan motor – Model YKK450-4 315KW 11KV